Тест 2 «Елементи силових електричних кіл» група _____ ПІБ_______________
Пасивні напівпровідникові прилади силової електроніки
1 Що таке напівпровідниковий діод?
1. Напівпровідниковий прилад з одним електричним p n переходом та двома виводами (електродами) катодом та анодом.
2. Напівпровідниковий прилад з трьома та більше переходами та двома виводами (електродами) катодом та анодом.
3. Напівпровідниковий прилад з двома електричними переходами та трьома виводами (електродами) катодом, анодом та керуючим.
2. Що таке випрямний діод?
1. Напівпровідниковий пристрій, призначений для детектування змінного негармонічного сигналу.
2. Напівпровідниковий пристрій, призначений для випрямлення пульсацій змінного струму.
3. Напівпровідниковий прилад, призначений для перетворення змінного струму на постійний струм.
3 Що характеризує максимальне значення зворотної напруги випрямних діодів?
1. Це максимальна напруга, яка може бути прикладена до діода у зворотному непровідному напрямку, після лавинного пробою.
2. Це максимальна напруга, яка може бути прикладена до діода у зворотному непровідному напрямку і без його пробою.
3. Це максимальна напруга, яка може бути прикладена до діода у зворотному напрямку в точці лавинного пробою.
4 Що визначає вольтамперна характеристика (ВАХ) діодної структури?
1. Поведінка діода на синусоїдальному струмі як залежність струму через діод від напруги на цьому діоді.
2. Поведінка діода на імпульсному струмі як залежність струму через діод від напруги цьому діоді.
3. Поведінка діода на постійному струмі як залежність струму через діод від напруги цьому діоді.
	5 На якій ділянці ВАХ діод знаходиться у відкритому стані?
1. На ділянці прямої провідності – 1
2. На ділянці зворотного зміщення – 2
3. 3. На ділянці лавинного пробою – 2-3
6 Чим відрізняється ВАХ фотодіода у генераторному режимі від темнової ВАХ?
1. Зміщується прямо в першому квадранті по прямому струму, пропорційно освітленості
2. Зміщується назад у третьому квадранті за зворотним струмом, пропорційно освітленості
3. 3. Зміщується в четвертий і третій квадранти за зворотним струмом, пропорційно освітленості
	


7 Який напівпровідниковий прилад працює на ділянці зворотної гілки (2) ВАХ до лавинного пробою?
1. Стабістор
2. Варікап
3. Світлодіод
8 При послідовному поєднанні діодів як перетворюється сумарна ВАХ?
1. Складаються струми елементів
2. Складаються напруги на елементах
3. Параметри не змінюються
9 Який електронний компонент називають напівпровідниковий стабілітрон?
1. Напівпровідниковий діод, що працює при прямому зміщенні в режимі насичення
2. Напівпровідниковий діод, що працює при зворотному зміщенні в режимі лавинного пробою
3. Напівпровідниковий діод, що працює при зворотному зміщенні в лінійному режимі
10 Який параметр утримує у постійному значенні стабілітрон?
1. Струм стабілізації (Іст)
2. Напруга стабілізації (Uст)
3. Стабільну потужність навантаження (Pн)
11 Який напівпровідниковий пристрій називають тиристор?
1. Напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристала напівпровідника з трьома або більше p-n переходами і має два стійкі стани.
2. Напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристалу напівпровідника з трьома або більше p-n переходами і має три стійкі стани.
3. Напівпровідниковий прилад, виконаний на основі монокристалу напівпровідника з одним p-n переходом і має три стійкі стани.
12 Яку ВАХ має тиристор?
1. Лінійну ВАХ із ділянкою негативного диференціального опору.
2. Лямбда ВАХ із ділянкою негативного диференціального опору.
3. Діодну ВАХ із ділянкою негативного диференціального опору.
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