Тест 5 «Елементи силових електричних кіл» група _____ ПІБ_______________
Інтегральні схеми низького рівня інтеграції у силовій електроніці
1. Що таке операційний підсилювач?
1. Підсилювач змінного струму з входом, що інвертує, класу А
2. Підсилювач постійного струму з диференціальним входом та єдиним виходом, що має високий коефіцієнт посилення
3. Підсилювач змінного струму класу В
2. Який вивід операційного підсилювача називають інвертуючим?
	1. V+
2. V−
3. Vout
	


3. Яка схема ввімкнення операційного підсилювача інвертує вхідний сигнал?
	1. 
2. 
3. 
	1[image: ]             2[image: ]               3[image: ]


4. Вкажіть передатну функцію операційного підсилювача, що інвертує?
  1		  2			  3
5. Яке типове значення коефіцієнта посилення ОП у стабілізаторах напруги постійного струму?
1. Обмежене значення коефіцієнта посилення 105...106
2. Обмежене значення коефіцієнта посилення 103...104
3. Дорівнює нескінченності і обмежується зовнішніми резисторами
6. Які пристрої називають логічними елементами?
1. Пристрої, призначені для обробки інформації в аналоговій формі у вигляді порівняння електричних сигналів різних потенціалів
2. Пристрої, призначені для обробки інформації у частотній формі у вигляді порівняння електричних сигналів за частотою та фазою
3. Пристрої, призначені для обробки інформації в цифровій формі у вигляді послідовності електричних сигналів високого - "1" і низького - "0" рівнів у двійковій логіці
7. Як відображається логічний елемент, який описує кон'юнкцію (логічне множення)?
	1. 
2. 
3. 
	  1          2           3  


8. Який пристрій називають тригер?
1. Пристрій послідовного типу з двома стійкими станами рівноваги, призначений для запису та зберігання інформації
2. Пристрій плечового типу з двома станами рівноваги, що постійно змінюються, призначене для генерування імпульсів
3. Пристрій послідовного типу з двома станами рівноваги, що змінюються, призначене для генерування пилкоподібної напруги
9. Який тип тригера називають статичним?
1. Пристрій, один із станів якого (одиничний) характеризується наявністю на виході безперервної послідовності імпульсів певної частоти, а інший (нульовий) - відсутністю вихідних імпульсів, а зміна станів здійснюється зовнішніми імпульсами
2. Пристрій, кожен стан якого характеризується незмінними рівнями вихідної напруги (вихідними потенціалами): високим – близьким до напруги живлення та низьким – близько нуля
3. Пристрій, один із станів якого (одиничний) характеризується наявністю на виході високого потенціалу, а інший (нульовий) - відсутністю потенціалу, а зміна станів здійснюється зовнішніми імпульсами
10. У чому особливість асинхронного тригера?
1. Змінює свій стан безпосередньо у момент появи відповідного інформаційного сигналу
2. Реагує на інформаційні сигнали лише за наявності відповідного сигналу на вході такту
3. Реагує на перепад інформаційних сигналів на інформаційних входах
11. У чому особливість RS-тригера?
1. Використовується для створення сигналу з позитивним та негативним спадами, що окремо керуються входами за допомогою стробів, рознесених у часі
2. Використовується для запам'ятовування сигналів на виході, що потенційно змінюються, окремо керованими входами за допомогою стробів, рознесених у часі
3. Використовується для створення імпульсного сигналу на виході, що окремо керуються входами за допомогою стробів, рознесених у часі
12. Для чого застосовується D-тригер?
1. Для реалізації клямки під час зміни інформації на вході D та наявності такту підтвердження на С
2. Для зниження частоти в 2 рази при цьому на D вхід подають одиницю, а на сигнал з частотою, яка буде поділена на 2
3. Для реалізації мультивібратора зі зворотним зв'язком по входу D та наявності такту підтвердження на С
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